**Seznam dokumentace akce „Rekonstrukce foyer DK Teplice - 2.etapa**

Zeleně podbarvené položky jsou předmětem realizace 2.etapy

Šedě podbarvené položky byly předmětem realizace 1.etapy

**A** PRŮVODNÍ ZPRÁVA

**B** SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

**C.2** KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:1000

**D.1.**  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU – členěno na části:

OSTATNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

( VESTAVBA CHÚCB, VÝTAHU, SOC. ZAŘÍZENÍ V 1NP, VYHRAZENÝCH ZAŘÍZENÍ )

D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

( členění na výkresy je pro přehlednost převzato z předchozího stupně pro stavební povolení )

D.1.1.1. technická zpráva

D.1.1.2. skladba podlah

D.1.1.3 výplně otvorů

D.1.1.4. bourací práce – nedokládá se - viz výřezy půdorysů

D.1.1.5 půdorys 1.p.p. + 2.p.p. 1:100

D.1.1.5a výřezy půdorysu 1.p.p – bourací práce 1:50

D.1.1.5b výřezy půdorysu 1.p.p – nový stav 1:50

D.1.1.5c výřezy půdorysu 1.p.p – základová deska schodiště 1:25

D.1.1.6 půdorys 1.n.p. 1:100

D.1.1.6a výřezy půdorysu 1.n.p – bourací práce 1:50

D.1.1.6b výřezy půdorysu 1.n.p – nový stav 1:50

D.1.1.7 půdorys 2.n.p. 1:100

D.1.1.7a výřezy půdorysu 2.n.p – nový stav a bourací práce 1:50

D.1.1.8 půdorys 3.n.p. 1:100

D.1.1.8a výřezy půdorysu 3.n.p – nový stav a bourací práce 1:50

D.1.1.9 půdorys 4.n.p. 1:100

D.1.1.9a výřezy půdorysu 4.n.p – nový stav a bourací práce 1:50

D.1.1.10 půdorys střechy 1:100

D.1.1.10a výřezy půdorysu střechy – nový stav a bourací práce 1:50

D.1.1.10b výřezy půdorysu střechy – ZOKT koncertního sálu - odtah 1:50

D.1.1.11 řez schodištěm + šachty ZOKT 1:100

D.1.1.12 řez koncertním sálem 1:100

D.1.1.13 vestavba výtah 630kg, řez, úprava základů 1:50

D.1.1.14 pohled západní – nedokládá se – viz část: venkovní schodiště u západní fasády

D.1.1.15 pohled východní – nedokládá se – viz části: venkovní schodiště u východní fasády,

stříška nad vchodem do foyeru, východní fasáda

D.1.1.16 konstrukce vestavovaného schodiště

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.A ZOKT – celkový pro všechny části

D.1.3.B EPS + ER - celkový pro všechny části

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

A) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

B) ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

C) ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

D) VYTÁPĚNÍ

FOYER – ZMĚNA Č.1

D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

( členění na výkresy je pro přehlednost převzato z PD před změnou a doplněno o další podrobnosti,

pro odlišení od výkresů v části: Ostatní úpravy objektu, je číselné označení doplněno indexem „F“ )

D.1.1.1.F technická zpráva

D.1.1.2.F půdorys – stávající stav 1:100

D.1.1.3.F řez a-a´ - stávající stav 1:100

D.1.1.4.F pohledy – stávající stav 1:100

D.1.1.5.F půdorys – bourací práce 1:100

D.1.1.6.F půdorys – nový stav 1:50

D.1.1.7.F řez b-b´ – nový stav 1:50

D.1.1.8.F pohledy – nový stav 1:50

D.1.1.9.F obklady stěn 1:100

D.1.1.10.F akustické obklady stěn a akustické podhledy 1:100

D.1.1.11.F šatní a recepční pulty 1:25

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

1) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

2) ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY – zůstává 11/2016 – dotisk 12/2020

3) VYTÁPĚNÍ – zůstává 11/2016 – dotisk 12/2020

4) EPS – vypuštěno, řešeno v rámci celého objektu

5) ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U VÝCHODNÍ FASÁDY

D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.20 – Technická zpráva

D.1.1.21 – Celkové řešení schodiště, konzol Z1 + Z2 + výplně V1

D.1.1.22 – Stříška nad schodištěm

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

B) ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

C) ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U ZÁPADNÍ FASÁDY

D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.24 – Technická zpráva

D.1.1.25 – Demontáže, pohled – nový stav, výplně V2 + V3

D.1.1.26 – Celkové řešení schodiště, konzoly Z7 + Z8, zábradlí Z5 +Z6

D.1.1.27 – Stříšky nad schodištěm – pohled, půdorys, detaily, výpis

D.1.1.28 – Stříšky nad schodištěm - řezy

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

C) ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

STŘÍŠKA NAD VCHODEM DO FOYERU, VÝCHODNÍ FASÁDA

D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.29 – stříška nad vchodem do foyeru - východní fasáda

VENKOVNÍ KANÁL – ZOKZ KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.30 – Technická zpráva

D.1.1.31 – Výřezy půdorysů a řezy

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ÚPRAVA ŠATEN U KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.32 – Technická zpráva

D.1.1.33 a-f – Výřezy půdorysů

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

A) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

B) ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

C) ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PRO ZOKT ESTRÁDNÍHO SÁLU

D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.34 – Technická zpráva

D.1.1.35 – Výřezy půdorysů

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

VESTAVBA ÚNIKOVÉ CESTY Z KINOSÁLU

D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.36 – Technická zpráva

D.1.1.37 – Bourací práce v 1.p.p. výřezy půdorysů a řezy

D.1.1.38 – Výřezy půdorysu 1.p.p. – spodní úroveň řezy 1-1‘ až 4-4‘

D.1.1.39-Z1 - Výřezy půdorysu 1.p.p. – horní úroveň řez 5-5‘ a řez schodištěm

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

B) ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

C) ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY