**Technická specifikace**

Dodávka vybavení interiéru – část A

**Technické požadavky vybavení jsou závazné.**

Nabídka uchazeče musí splňovat alespoň minimální parametry požadované zadavatelem. **Nesplnění některého z nich znamená, že nabídka bude vyřazena a nebude hodnocena.**

Pokud se v ZD vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č.:** | **Popis, odkaz na výkres** | **Počet kusů** | **Cena za kus bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** |
| **1**  **M1,** M8 | Sedací taburety – square  *obdélníkový segment používaný jako spojovací prvek modulárního systému;pevná dřevěná konstrukce s expendovanou polyuretanovou výplní v. 45 mm;kluzáky s rektifikací 0 - 10 mm;nosnost 120 kg;62x75x40cm; čalounění: standardně látka Bondai; barva petrolej* | 26 |  |  |
| 2  M1**, M8** | Sedací taburety – 45 (triangle)  *45 ° trojúhelníkový segment používaný jako rohové uspořádání; pevná dřevěná konstrukce s expendovanou polyuretanovou výplní v. 45 mm; kluzáky s rektifikací 0 - 10 mm;nosnost 120 kg;63x69x40cm, čalounění: standardně látka Bondai , barva petrolej* | 8 |  |  |
| 3  **M2** | Barové židle  *Čalouněná barová židle s opěrkou v anglickém stylu prošívání Chesterfield. Vhodná do restaurací, barů, kaváren či domácností. Celková výška: 97x108x118 cm; Výška sedu:70x81x91 cm; Celková šířka:53 cm; Šířka sedáku:52 – 30 cm; Celková hloubka:55 cm; Hloubka sedu:41 cm; Konstrukce: masivní bukové dřevo; Výplň: vysoce elastická pěna velmi vysoká hustota, sinusová pružina v sedadle; odstín čalounění – barva petrolej* | 4 |  |  |
| 4  **M3** | Křesílka čalouněné látkou, s černým kovovým rámem, sedákem a opěradlem z HR pěny, *odstín čalounění –**barva petrolej*; 76x104x85; hmotnost 20 kg; nosnost 100 kg | 12 |  |  |
| **M4** | Stolek – kavárna  Rozměry 80x80x70 cm; bílá barva, materiál – deska stolu: kompaktní HPL (high-pressure-laminate), nohy stolu- práškově lakovaná ocel (bílá matná/pololesklá) | 6 |  |  |
| 5  **M5** | Bistro stolek  *80x80x110; 8kg; ocelový rám s práškovým nástřikem (šedá) a odolná plastová deska stolu (4,5 cm, bílá)* | 4 |  |  |
| 6  M5 | Bistro stolek - ubrus  *materiál: 90 % polyester + 10 % obousměrný elastan – 190 g/m2; určeno pro stoly s deskou o průměru 80 cm a výškou 110 cm;bílá* | 4 |  |  |
| 7  **T1** | Stojací věšák  *Šířka (cm): 28;Výška (cm): 173;Hloubka (cm): 28;materiál: kov; hmotnost (kg): 0,96; nutno složit: ano; povrchová úprava: mat; Typ věšák: stojící; Zbarveni: černá* | 6 |  |  |
| 8  **M6** | Židle  *57x56x81, nosnost 130 kg; hmotnost 7,5 kg; stohovatelnost 15 ks; subtilní ocelová kostra; možno spojovat do řad; síťovaná opěrka, čalouněný sedák; odstín čalounění* ***světle šedá*** | 12 |  |  |
| 9  M7 | Stolek  *Rozměry: 60x60x76 cm, LTD deska 28mm; hmotnost 24 kg;* ***dekor buk přírodní*** | 10 |  |  |
| 10  **M9** | Kancelářská židle  *Rozměry: 60x45x118 cm; výškově stavitelný opěrák, systém UP-DOWN; plochý nylonový černý kříž Ø 600 mm s kolečky Ø 50 mm; čalouněný opěrák a sedák;nosnost 120 kg; barva černá* | 2 |  |  |
| 11 **M10** | Psací stůl  Rozměry*:*160x80x73 cm; pracovní plochy i nohy stolů tl. 38 mm, všechny plochy jsou opatřeny hranou ABS v tl. 8 mm, *barevné provedení Akát* | 2 |  |  |
| 12 **M11** | Kontejner 3 zásuvky  *Rozměry:47x60x60 cm,zásuvky v kovovém provedení, tužkovnice jako samostatná zásuvka plastová; hrany kontejneru olepeny ABS v tl. 2 mm ; centrální uzamykání; otočná kolečka, barevné provedení Akát* | 2 |  |  |
| 13  **M12** | Skříň dvoudvéřová  *Rozměry:128x46x185 cm; barevné provedení Akát; lakované dřevotřískové desky; půdy, dna, police a svislé příčky v tl. 38 mm; záda a dveře skříně tl. 18 mm; záda skříně jsou pohledová; dveře vložené se sklopnou úchytkou* | 1 |  |  |
| 14  **M13** | Skříň dvoudvéřová  *128x46x130; barevné provedení Akát; lakované dřevotřískové desky; půdy, dna, police a svislé příčky v tl. 38 mm; záda a dveře skříně tl. 18 mm; záda skříně jsou pohledová; dveře vložené se sklopnou úchytkou* | 1 |  |  |
| 15  **M14** | Skříň čtyřdveřová  248x46x90; *barevné provedení Akát; lakované dřevotřískové desky; půdy, dna, police a svislé příčky v tl. 38 mm; záda a dveře skříně tl. 18 mm; záda skříně jsou pohledová; dveře vložené se sklopnou úchytkou* | 3 |  |  |
| 16  **M15** | Policové regály  ***Rozměr: 2500 x 1050 x 500 (7 polic)***  *Celokovová, bezšroubová konstrukce, Rámy regálů jsou oboustranné, lze je vzájemně napojovat; nosnost police 170 kg; nosnost sloupce  1500 kg* | 2 |  |  |
| 17  **M16** | Policové regály  ***Rozměr: 2500 x 1200 x 500 (7 polic)***  *Celokovová, bezšroubová konstrukce, Rámy regálů jsou oboustranné, lze je vzájemně napojovat; nosnost police 170 kg; nosnost sloupce 1500 kg* | 1 |  |  |
| 18  **M17** | Policové regály  ***Rozměr: 2500 x 1350 x 500 (7 polic)***  *Celokovová, bezšroubová konstrukce, Rámy regálů jsou oboustranné, lze je vzájemně napojovat; nosnost police 170 kg; nosnost sloupce 1500 kg* | 3 |  |  |
| 19  **M18** | Policové regály  ***Rozměr: 2500 x 1500 x 500 ( 6 polic)***  *Celokovová, bezšroubová konstrukce, Rámy regálů jsou oboustranné, lze je vzájemně napojovat; nosnost police 170 kg; nosnost sloupce 1500 kg* | 1 |  |  |
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  |
|  | DPH (… %) |  |  |  |
|  | **Celková cena včetně DPH** |  |  |  |

**Osoba zastupující účasníka:**

|  |  |
| --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení + funkce |  |
| Datum |  |
| Podpis a razítko |  |