**Technická specifikace**

Dodávka vybavení kavárny – část C

**Technické požadavky vybavení jsou závazné.**

Nabídka uchazeče musí splňovat alespoň minimální parametry požadované zadavatelem. **Nesplnění některého z nich znamená, že nabídka bude vyřazena a nebude hodnocena.**

Pokud se v ZD vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č.:** | **Popis, odkaz na výkres** | **Podrobný popis nabídnutého zboží** | **Počet kusů** | **Cena za kus bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** |
| 1  VK5 | **Myčka nádobí**  Dvoustěnná myčka nádobí s vypouštěcím čerpadlem;  kapacita nádrže 27 l, kapacita bojleru 6 l; hodnoty připojení: 3,6 kW /230 V/1N/PE/50 Hz; výkon mycího čerpadla 660 W; teplota praní 55 ⁰C, teplota mytí 85⁰C  vč. odstraňovače vodního kamene; vysoký mycí výkon, aut. přívod mycího a oplach. prostředku; s čistícím čerpadlem; digitální ovládací panel; nastavitelné nožičky pro optimalizaci výšky  rozměry: Š640 x H650 x V830 (mm); rozměry koše: Š 500 x H500 (mm)  Kvalita: plně utěsněné tělo s ochranou proti vodě IPS5; dig. řízená teplota mytí a oplachování; vysoce kvalitní materiál; min. 5 programů; barva: stříbrná |  | 1 |  |  |
| 2  VK4 | **Výrobník ledu (stroj na kostky ledu)**  Produkce ledu 24 kg/24 hod.; kapacita nádoby 5 kg; vypínač pro ZAP/VYP; silné a stále chlazení; integrovaný ventil. systém (zepředu dozadu);  Připojení: výkon 0,20 kW; el. připojení: 230V/1N/PE/50Hz; vyžadován odvod vody; rozměry: Š 330 x H 470 x V 580 (mm); barva: stříbrná |  | 1 |  |  |
| 3  VK2 | **Stolní chladící vitrína**  Rozměry: Š874 x H570 x V686 (mm); rozměr roštu: **nahoře** Š 874 x H313 x V 153 (mm), **dole** Š806 x H355 x V 130 (mm)  teplota: 0⁰C ~12⁰C; kapacita 160 l; zakřivené přední sklo; 2 police, 2 skleněné posuvné dveře; všechny strany se skla; chladivo: R600a/65g; výkon 160W, el. Připojení: 220-240V/1N/PE/50Hz; barva: stříbrná, elegantní provedení |  | 1 |  |  |
| 4  VK1 | **Lednice na nápoje**  Rozměry vnější: Š435 x H505 x V 2013 (mm), rozměry vnitřní: Š 357 x H362 x V1410 (mm); vnitřní osvětlení LED; min 5 roštových polic; dveře jednokřídlové prosklené; zámek dveří; hlučnost max. 45dB  Příkon 200W; připojení: 220-240V/1N/PE/50Hz; teplota 2⁰C ~10⁰C  Kolečka – 2 pojezdové válečky; nastavitelné nožky  Barva: stříbrná/černá |  | 1 |  |  |
| 5  VK4 | **Mlýnek na kávu**  Rozměry (mm): Š 135 x H 225 x V 340; max. mlecí rychlost 2,5 g/sec.  Průměr mlecích kamenů: 55 mm; objem zásobníku na kávu: 250 g  Napětí a výkon: 230 V 50 Hz/310 W; ovládání: dotykový displej  Bezkrokové nastavení mletí hrubosti  Hlučnost max. 62dB  Barva: stříbrná + černá |  | 1 |  |  |
| 6  VK4 | **Profesionální výkonný kávovar na espresso – jednopákový**  Rozměry (cm): Š 45 x H 38 x V 47; tlak čerpadla: 1 bar; objem kotle: 3 l;  Napětí a výkon: 230V/50 Hz/1 fáze 1800 W  Ovládací panel s dotykovým ovládáním; snadno čistitelná parní tyč;  Odkapávací filtr z chromu, prostorná odkapávací miska z nerezové oceli; automatické čištění  Minimální kapacita 180 šálků/hod.  Elegantní vzhled ve stříbrné/černé barvě |  | 1 |  |  |
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |
|  | DPH (… %) |  |  |  |  |
|  | **Celková cena včetně DPH** |  |  |  |  |

**Osoba zastupující účasníka:**

|  |  |
| --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení + funkce |  |
| Datum |  |
| Podpis a razítko |  |