**Technická specifikace**

Dodávka systému na promítání – část D

**Technické požadavky vybavení jsou závazné.**

Nabídka uchazeče musí splňovat alespoň minimální parametry požadované zadavatelem. **Nesplnění některého z nich znamená, že nabídka bude vyřazena a nebude hodnocena.**

Pokud se v ZD vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č.:** | **Popis, odkaz na výkres** | **Počet kusů** | **Cena za kus bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** |
| 1 | **Světelný obraz (recepce) 2700 x 1200 mm**   * rozměr translucentní fólie s potiskem dle zadání od zadavatele 3,3 m2 * včetně úpravy zadavatelem dodané fotografie * plošně podsvícený obraz se stmíváním (možno nastavit denní a noční svícení) * možné sladit s projekcí * včetně obvodových lišt, výroby rohů, přípravy na tisk * tisk bez svařování 3,3 m2 | 1 |  |  |
| 2 | **Světelný obraz 1952 x 1200 mm**   * rozměr translucentní fólie s potiskem dle zadání od zadavatele 2,4 m2 * včetně úpravy zadavatelem dodané fotografie * plošně podsvícený obraz se stmíváním (možno nastavit denní a noční svícení) * možné sladit s projekcí * včetně obvodových lišt, výroby rohů, přípravy na tisk * tisk bez svařování 2,4 m2 | 1 |  |  |
| 3 | **Plocha pro projekci 3556 x 2000 mm**   * matná fólie o rozměru 7,2 m2 * obvodově čelně nasvícená plocha LED páskem RGBW v profilu s difuzorem, který je možné sladit s projekcí | 1 |  |  |
| 4 | **Osvětlení**  2x obraz - plošné podsvícení, hloubka 250 mm  1x plocha pro projekci obvodově nasvícená RGBW /stmívání DALI | 3 |  |  |
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  |
|  | DPH (… %) |  |  |  |
|  | **Celková cena včetně DPH** |  |  |  |

**Doplňují informace a požadavky:**

Pnutá fólie minimálně v kvalitě Barrisolu, aby v čase nezežloutla, neztvrdla, zůstala plastická pro její demontáž a opětovnou montáž v případě servisu za fólií, fólie musí mít antistatické vlastnosti.

* Záruka 10 let na fólii garantovaná výrobcem.
* Pro světelný obraz musí mít fólie translucentní vlastnosti (propustnost světla v rozmezí 49-51%), aby se dala dobře podsvítit.
* Plošné podsvícení fólie s potiskem by mělo světelně podpořit motiv natisknutý na fólii.
* Podsvícení musí být jednolité bez viditelných světelných pruhů od LED pásků.
* Požadujeme denní a noční podsvícení obrazu v režimu stmívání.
* Plocha pro čelní projekci by měla být z matné bílé fólie bez translucentních vlastností.
* Okolo plochy pro projekci požadujeme obvodové dekorativní nasvícení RGBW s možností napojení na projekci.
* Kotvení obvodové lišty STAR pro pnutou fólii bude do nábytkové sestavy.
* Požární klasifikace k fóliím B s1, d0 / bude požadován certifikát.
* Zajištění záručního a pozáručního servisu.

**Osoba zastupující účasníka:**

|  |  |
| --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení + funkce |  |
| Datum |  |
| Podpis a razítko |  |