Technologický postup renovace kamenných dlažeb

„Bezbariérové úpravy v objektu ZD Teplice“

1.krok - důkladné vysátí povrchů
2.krok - aplikace nano čističe 
3.krok - orbitální povrchové renovační čištění dia pady HTC Twister (3x hrubost) + kontinuální odsávání
4.krok - PH neutralizace + vysušení povrchu
5.krok - impregnace